**Растворосмеситель непрерывного действия Caiman SPIN15A**

Комплектация

* Растворосмеситель
* Комплект инструмента для сборки
* Пакет с инструкцией по эксплуатации

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность (кВт) | 1,4 кВт |
| Напряжение | 230 В / 50Гц однофазное |
| Тип | Непрерывный |
| Тип двигателя | Электрический |
| Уровень шума | 65 dB |
| Емкость бака, л | 60 |